附件1：

A包物品报价一览表（三次）

（不限于以下物品）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 商品名称 | 产地或厂家 | 规格型号 | 单位 | 报价 |
| SZ | 安乐袋 |  | 1、须采用环保材质纯黑色尸袋，尸袋开口处应使用C字双拉头拉链且具备防水功能，方便遗体入袋密封；  2、应准备长度不低于200cm。其中常规款宽度不低于90cm，两排提手间距70cm左右接尸袋应具备业务单据固定放置袋；  3、为防止遗体在运输过程中不对环境产生污染，应有良好的防水性或防渗漏性；  4、设计有便于搬运的受力装置、拉环、拉手等，材质应无刺激性气味，防止对家属和员工造成干扰，尸袋的最小承重推荐不低于150KG，增强安全性。 | 个 |  |