	报价单

	[bookmark: _GoBack]项目名称：襄阳市殡仪馆火化间设备房顶彩钢瓦更换防腐蚀铝制屋面板维修工程项目

	序号
	  项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	报价金额（元）

	
	  火化间设备房顶彩钢瓦更换防腐蚀铝制屋面板
	
	
	
	

	1 
	铲除油漆面
除锈
	1.钢结构及金属墙面除锈
2.拆除完成后项目内清扫、整
理、垃圾外运等内容
3.工程量暂按屋面水平投影面积考虑
	m2
	760 
	

	2 
	金属面油漆
	1.钢结构及金属墙面油漆面
2.红丹防锈底漆一遍
3.超薄型防火涂料(耐火时间、涂层厚度)  1.5h、2.5mm
4.工程量暂按屋面水平投影面积考虑


	m2
	760 
	

	3 
	型材屋面
 (拆除）
	1.拆除原锈坏彩钢板
2.拆除完成后项目内清扫、整理、垃圾外运等内容（运距综合考虑在内）
	m2
	240 
	

	4 
	型材屋面
	1.更换为防腐蚀铝制铝镁锰屋面板
2.屋面板厚0.8mm
	m2
	240 
	

	5 
	钢板天沟 (拆除）
	1.拆除原排水天沟
2.拆除完成后项目内清扫、整理、垃圾外运等内容（运距综合考虑在内）
3.不锈钢排水天沟制作安装1.2mm厚 (展开宽度1000mm）
	m
	30 
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	二楼百叶窗、顶楼通风口改造
	
	
	
	

	6 
	隔断隔墙拆除
	1.拆除彩钢墙板
2.拆除完成后项目内清扫、整理、垃圾外运等内容（运距综合考虑在内）
	m2
	24.84 
	

	7 
	金属百叶窗
	1.80*40镀锌扁管焊接
2.改造安装百叶窗
	m2
	24.84 
	

	8 
	型材屋面
	屋面板通风口开洞
	处
	6 
	

	9 
	通风口改造
	1.100*60*5镀锌扁管焊接安装
2.含通风口改造工作内容
	处
	6 
	

	10 
	不锈钢风帽
	1.304加厚不锈钢无动力风帽
2.直径1000mm
	个
	6 
	

	
	措施项目
	
	
	
	

	11
	满堂脚手架
	1.搭设高度:自行考虑
	m2
	240 
	

	12
	垂直运输
	该垂直运输包含维修施工中需要的登高车、汽车式起重机等机械费用
	项
	1 
	

	报价合计金额（元）
	



单位名称（公章）：
联系人及电话：
地址： 

