附件：

|  |
| --- |
| **报价单** |
| 项目名称：襄阳市殡仪馆发灰室门前改造平台项目 |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 报价（元） |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.拆除门口墙体2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 2.02 |  |
| 2 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1.拆除门口台阶2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 2.16 |  |
| 3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除防盗门及金属窗2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 7.62 |  |
| 4 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 1.拆除台阶两侧栏杆2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m | 2.1 |  |
| 5 | 011605001001 | 拆除地面块料 | 1.拆除门口石材地面2.拆除完成后项目内清扫、整理、外运等内容3.包括不限于拆除所需相关措施，费用综合考虑4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 0.93 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |
| 6 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.门洞内外墙面2.墙面陶瓷面砖800\*8003.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 8 |  |
| 7 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.室外新建平台立面抹灰2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 12.07 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 新建平台 |  |  |  |  |
| 8 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.平台外围新建墙体2.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块B06 A3.53.墙体类型:轻质墙4.砂浆强度等级:M7.55.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 2.9 |  |
| 9 | 010501001002 | 垫层 | 1.室外平台垫层2.100mm厚C25混凝土3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 3.88 |  |
| 10 | 010103001001 | 回填方 | 1.室外平台2.砂夹石回填夯实3.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 21.32 |  |
| 11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.室外平台地面面层2.罗源红花岗岩3mm厚3.20厚水泥砂浆结合层4.素水泥浆结合层一遍5.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 40.44 |  |
| 12 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.室外平台侧面面层2.罗源红花岗岩3mm厚3.素水泥浆结合层一遍4.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 12.07 |  |
| 13 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1.新建砖砌踏步2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m3 | 3.88 |  |
| 14 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 1.新建砖砌踏步台阶抹灰2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 4.43 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 门窗 |  |  |  |  |
| 15 | 010802001001 | 地簧门 | 1.铝合金地簧门2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 14 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 16 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.无障碍通道不锈钢栏杆木质扶手2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m | 21.95 |  |
| 17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外2.介质:污废水3.材质、规格:PVC-U塑料管 De1104.连接形式:粘结5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 | m | 5.5 |  |
| 18 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外2.介质:污废水3.材质、规格:PVC-U塑料管 De504.连接形式:粘结5.塑料管件、管卡等安装6.压力试验及吹、洗设计要求:管道灌水试验 | m | 20 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |
| 19 | 011701003001 | 装饰简易内脚手架内墙柱面 | 1.装饰简易内脚手架2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 16.02 |  |
| 20 | 011707007001 | 已完工程保护 | 1.地面已完工程保护2.其他说明：详招标文件、设计图纸及相关验收规范 | m2 | 38.77 |  |
| 合计总报价（元） |  |

供应商名称（公章）：

联系人及电话：

地址：